* Adressering af MAC og IP adresse
  + MAC adressen bliver brændt ind på chippen fra fabrikanten af.
  + IP adressen bliver tildelt netværksenheden af DHCP serveren.
* Netværkspakker
  + Også kaldet PDU’er er lidt ligesom et brev eller en pakke, den har i Afsender og modtager på sig i form af IP adressen. MAC adressen bruges til at fortælle hvor pakken skal hen næste gang for at komme til dens destination. Når vi pusher til github bliver der sendt en PDU fra vores computer til Githubs server.
* Protokoller
* WAN
* HTTP